**2. Pielikums** iepirkuma nolikumam

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gagarina ielā 6, Eglainē, Ilūkstes novadā, jumta konstrukciju un seguma remonts”

Identifikācijas numurs ORN 2019/6

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gagarina ielā 6, Eglainē, Ilūkstes novadā jumta konstrukciju un seguma remonts”**

Veikt dzīvojamās mājas Gagarina ielā 6, Eglaine, Ilūkstes novads jumta konstrukciju un seguma remontu.

**Darba uzdevums:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Darba vai materiālu*** nosaukums | | | | | | ***Mērvienība*** | ***Daudzums*** |
| 1 | Jumta tekņu un notekcauruļu nojaukšana | | | | | | m | 229,00 |
| 2 | Šīfera jumta seguma nojaukšana un utilizācija | | | | | | m2 | 744,00 |
| 3 | Jumta dzegas apšuvuma nojaukšana | | | | | | m2 | 70,00 |
| 4 | Ķieģeļu ventilācijas skursteņu/dūmeņu bojāto daļu nojaukšana virs jumta | | | | | | m3 | 0,50 |
| 5 | Atsevišķi stāvošu ventilācijas skursteņu/dūmeņu mūrējuma remonts( skurstenis 0,5 x2,5m). Skārda jumtiņu izgatavošana un uztādīšana | | | | | | skursteņi | 10,00 |
| 6 | *dūmvadu ķieģeļi* | | | | | | *gab.* | *250,00* |
| 7 | *java* | | | | | | *m3* | *0,30* |
| 8 | *cinkotais skārds* | | | | | | *m2* | *21,00* |
| 9 | *palīgmateriāli* | | | | | | *kompl* | *1,00* |
| 10 | Latojuma bojāto elementu nomaiņa, dzegas apdare ar dēļiem, krāsošana | | | | | | kompl | 1,00 |
| 11 | *zāgmateriāli* | | | | | | *m3* | *0,50* |
| 12 | *sarkanbrūna krāsa apdares dēļu krāsošanai* | | | | | | *l* | *10,00* |
| 13 | *stiprinājumi, palīgmateriāli* | | | | | | *kompl* | *1* |
| 14 | Bezazbesta šīfera lokšņu ieklāšana jumtam, papildelementu un salaidumu ar skursteņiem uzstādīšana | | | | | | m2 | 744,00 |
| 15 | *Cembrit bezazbesta šīferis 1250x1150 mm pelēks* | | | | | | *loksne* | *684,00* |
| 16 | *kores ventilējošā blīvlenta* | | | | | | *m* | *59,00* |
| 17 | *cinkotā skārda kore* | | | | | | *m* | *65,00* |
| 18 | *cinkotā skārda lāsenis viļņotajām loksnēm* | | | | | | *m* | *130,00* |
|  | *cinkotā skārda vējmala viļņotām loksnēm* | | | | | | *m* | *30,00* |
| 19 | *cinkotā skārda atloks skurstenim* | | | | | | *m* | *80,00* |
|  | *jumta skrūves* | | | | | | *gab.* | *2800,00* |
| 20 | *palīgmateriāli* | | | | | | *kompl* | *1,00* |
| 21 | Lietus notekcauruļu un piekārto tekņu montāža, ieskaitot āķu montāžu d 90/d125 | | | | | | m | 229,00 |
| 22 | *tekne d 125* | | | | | | *m* | *118,00* |
| 23 | *notekcaurule d 90* | | | | | | *m*2 | *111,00* |
| 24 | *piltuve* | | | | | | *gab* | *12,00* |
| 25 | *teknes gals* | | | | | | *gab.* | *14,00* |
| 26 | *teknes āķis, l=75mm* | | | | | | *gab.* | *120,00* |
| 27 | *caurules stiprinājums* | | | | | | *gab.* | *72,00* |
| 28 | *teknes savienotājs* | | | | | | *gab.* | *40,00* |
| 29 | *notekcaurules izliekums* | | | | | | *gab.* | *24,00* |
| 30 | *notekcaurules izliekums apakšējais* | | | | | | *gab.* | *12,00* |
| 31 | Ruļļmateriālu uzlīmēšana plakanam jumtam(ieeju jumtiņi 3gab) vienā kārtā (ieskaitot saduršuvju hermetizēšanu un aplīmēšanu) | | | | | | m2 | 19,00 |
| 32 | *bitumena mastika* | | | | | | *kg* | *10,00* |
| 33 | *bitumena ruļļveida uzkausējamaisvirsējās augšējās kārtas materiāls* | | | | | | *m*2 | *22,00* |
| 34 | *propāna-butāna gāze* | | | | | | *gab.* | *0,20* |
| 35 | Jumta lūku uzstādīšana un blīvēšana | | | | | | gab | 3,00 |
| 36 | *metāla jumta lūka 600x600 mm* | | | | | | *gab* | *3,00* |
| 37 | Ventilācijas skursteņu un dūmvadu kanālu tīrīšana, apsekošanas akta un akta par tīrīšanu sagatavošana | | | | | | kanāls | 54,00 |
|  | | | |  |  |
|  | |  |
|  | | | |  |  |

***Īpašie noteikumi:***

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
2. Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.
3. Pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz garantijas perioda garantijas polisi uz 5 gadiem.
4. Remontdarbus veikt 60 (sešdesmit) bez nokrišņu kalendāro dienu laikā, pēc līguma noslēgšanas. Aizliegts kāpt uz jumta, neievērojot darba drošības instrukcijas, izmantot samirkušus būvizstrādājumus, vai montēt tos lietus (vai snigšanas) laikā.
5. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.
6. Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju SIA “Ornaments”.
7. Skārda biezums 0.5 mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 0.02 mm, ar hermetizāciju starp loksnēm vai skārda izstrādājumiem.
8. Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
9. Veikt ventilācijas kanālu un dūmvadu tīrīšanas darbus, sastādīt darbu pieņemšanas aktu un saņemt Daugavpils pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un dzīvokļu īpašnieku saskaņojumus.
10. Visus remontdarbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskus noteikumus.