2.Pielikums

ORN 2024/CA/07

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Prasības kokskaidu granulām:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Parametri** | **Apraksts** |
| 1. | Diametrs, garums | Diametrs 6 mm; garums 15-20 mm |
| 2. | Siltumspēja | Siltumspēja - 4,6 – 5,2 kW/kg |
| 3. | Mitrums | Mitrums līdz 5 - 10 % |
| 4. | Pelnu saturs | Pelnu saturs līdz 0,7 % |
| 5. | Iepakojums | Iepakojums 15 kg |
| 6. | Granulu klase | ENplus A1 sertificētas “Premium” klases granulas |

1. Kokskaidu granulām jābūt ražotām no 100% tīras, žāvētas koksnes, bez mizas piejaukuma. Bez smiltīm, līmes un citiem ķīmiskiem un mehāniskiem piejaukumiem.
2. Aptuvenie daudzumi vienā apkures sezonā:

(fasētā veidā. Iegāde, ar piegādi):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ~Apjoms (tonnās) | Apraksts |
| Granulas safasētā veidā | 38 | Safasētas maisos (15-16kg), sakrautas uz paletēm (uz vienas paletes ~ 975 kg). |

1. Piegādes vietas Iepirkuma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | ~Apjoms (tonnās) | Apraksts |
| Katlu māja “Rauda”, Rauda 2, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads | 21 | Safasētas maisos (15-16kg), sakrautas uz paletēm (uz vienas paletes ~ 975 kg). |
| Katlu māja “ORNAMENTS”, Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads | 9 | Safasētas maisos (15-16kg), sakrautas uz paletēm (uz vienas paletes ~ 975 kg). |
| Katlu māja “Bebrenes tehnikums”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads | 8 | Safasētas maisos (15-16kg), sakrautas uz paletēm (uz vienas paletes ~ 975 kg). |

1. Piegādēm jānotiek darba dienās iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonām (tiks norādītas pie līguma slēgšanas).
2. Pasūtītāja pieprasītais kokskaidu granulu daudzums ir uzskatāms par aptuveno nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt vai palielināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.

Biruta Višņevska